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(Torres méviles de aluminio fabricadas por Layher) ~
I}, Exportar archivo PDF v
2cci6n de grandes espacios: la cubierta La rapidez de montaje, gracias a la garra de encaje répido que permite a una
n.y se conforma con paneles de chapa, sola persona realizar el montaje completo, y la seguridad en los trabajos, se ﬁ Crear archivo PDF v
s de hasta 18,7 m. y que se cubre con logra con la utilizacién de las torres moviles de aluminio fabricadas por Layher.
saramentos verticales previo montaje
estan fabricados por Layher, lo que Para realizar trabajos en altura, las torres moviles primordialmente han de D:I: Editar PDF v
garantizar una superficie estable y segura. Las Torres Méviles de Layher son -
idéneas cuando no se justifique un andamio pero sea preciso un espacio
adecuado para herramientas y itiles; rapidez de montaje en trabajos @ Comentar
puntuales; ligereza de la torre cuando el peso suponga un impedimento;
proteccién de pavimentos, etc.
L‘ﬂ Combinar archivos v
Porque una torre mévil no es lo mismo que un andamio con ruedas, la calidad
y un disefio preciso, conforme a la Normativa Europea especifica, son ventajas 5 . .
que las Torres Méviles fabricadas por Layher, garantizindole ademas una |:| Organizar paginas v

total seguridad. Existe una amplia gama de modelos disponibles con diferentes
alturas y dimensiones. Ademés todos los modelos de torre son productos
certificados conforme a la normativa europea.
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rse el éxito del espectaculo. Estos
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